
23.11.2022

Выполняю проверку времени отправки данных с master:


Раз в 100мс отправляю командой esp\_now\_send 1 байт




В обработчике подаю импульс на 21 пин для получения инфы с осциллографа



Результат: между импульсами, которые происходят в callback-функции постоянно скачет время ~100мс

Пробую поместить генерацию еще одного импульса в loop. Если даже OnDataSent приходит намного позже самой отправки, мы увидим разницу, сравнив время их прихода. 

Вывод checkcounter:

Значит, esp\_now\_send меньше 3мс, все ок тут

Зеленым отмечен импульс в loop и он по периоду ровно 103мс, все окей.

Желтый импульс приходит минимум через 280 мкс после зеленого, но он постоянно задерживается на разное время! Максимум, что я увидел – **6.8 мс**!

